**FORMULARZ OFERTOWY**

***Produkty do szycia plandek***

Nazwa i adres Wykonawcy :

.......................................................................................................................................

Telefon: ………................

REGON: ………................

NIP: ………................

**Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją i za następującą cenę:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** | **j.m.** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **Stawka VAT%** | **Wartość brutto [zł]** |
| **1** | Chwytka naburtowa z podkłądką plastikową szer.-26 mm, wys.-16 mm | 506 | szt. |  |  |  |  |
| **2.** | Oczko prostokątne 35x4 | 506 | szt. |  |  |  |  |
| **3.** | Nity zbitki 10 | 1035 | szt. |  |  |  |  |
| **3 4** | Taśma nośna stylonowa khaki 25 mm | 143,75 | m. |  |  |  |  |
| **5.** | Filc techniczny 3 mm | 34,50 | kg |  |  |  |  |
| **6.** | Sznurek pleciony 6 mm | 833,75 | m |  |  |  |  |
| **7.** | Oczko plandekowe okrągłe fi 25 mm | 1196 | szt. |  |  |  |  |
| **8.** | Folia transparentna pcv szer.rolki 1400 mm, gr. 0,5 mm | 8,05 | m2. |  |  |  |  |
| **9.** | Magnes neodymowy N-38 | 368 | szt. |  |  |  |  |
| **7 10.** | Tkanina plendekowa PCV (szer.rolki 3 m) | 920 | m2 |  |  |  |  |
| **1 11.** | Klej cyjanoakrylowy WIKO SG15 20g | 46 | szt. |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |

* **Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:**

- *szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego formularza*

* **Zakładane warunki realizacji zamówienia:**

- *Termin realizacji zamówienia*: …………. Dni od dnia udzielenia zamówienia**.**

- *Sposób i miejsce realizacji zamówienia:* dostawa do 4 RBLog WT Oleśnica

- *Forma i termin płatności:* forma polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury

UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia**

***Podpis i pieczęć Wykonawcy:***

***……………………………………***

*Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

| **Lp.** | **Nazwa** | **Dane techniczne i specyfikacja** | **Ilość** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chwytka naburtowa z podkłądką plastikową szer.-26mm, wys.-16 mm | Chwytka zaburtowa z podkładką plastikową, wymiary pałąka :szer.wewnętrzna-26mm, wys. 16 mm (+/-10%),  Podstawa chwytki prostokątna wyposażona w 2 otwory montażowe o rozstawie 45-60mm.  W komplecie z podkładką plastikową lub metalową zabezpieczoną przed korozją służącą do mocowania chwytki do plandeki. Podkładka zabezpiecza wyrwanie z plandeki przynitowanej chwytki.  Zastosowanie:  Uchwyt do plandeki mocowany na burtę lub innego stabilnego elementu. Umożliwia zapięcie plandeki. Wykonany z ocynkowanej stali. | 506 szt. |  |
| 2. | Oczko prostokątne 38x8 | Oczko prostokątne plandekowe, wymiar otworu 38x8mm (+/-10%).  Wykonane z ocynkowanej stali. Składa się z dwóch części: oczka oraz podkładki.  Oczko kompatybilne z chwytką zaburtową z poz.1 | 506 szt. |  |
| 3. | Nity zbitki 10 | Składają się z dwóch elementów: stopki i główki. Mają zastosowanie m. in. Do łączenia elementów skórzanych, taśm nośnych, materiałów brezentowych itp.  Rozmiary:  stopki: wys.:10mm, średnica: 30,5mm  główki: wys.:5mm, średnica zewn.:10mm, średnica otworu:3,5mm | 1035 szt. |  |
| 4. | Taśma nośna PP khaki 25 mm | Taśma nośna tkana z tworzywa sztucznego, kolor khaki, szer. 25mm (+/-10%),. Zastosowanie: prace tapicerskie i rymarskie, taśmy mocujące.Taśma kompatybilna z chwytką naburtową z poz. 1. | 143,75 m |  |
| 5. | Filc techniczny 3mm | Filc techniczny: biały 3mm szerokość min.180cm, gęstość min.0,30 g/cm3, wykonany w min. 85% włókien naturalnych | 34,50 kg |  |
| 6. | Sznurek pleciony 6mm | Sznurek polipropylenowy pleciony: średnica:6mm. Do ogólnego stosowania.Dopuszczalny kolor sznurka: biały, czarny, khaki | 833,75 m |  |
| 7. | Oczko plandekowe okrągłe fi.25mm | Oczko plandekowe okrągłę fi 25mm. Zastosowanie: plandeki samochodowe. Składa się z elementów zakładanych z obu stron tkaniny w dopasowanym otworze. Materiał: stal czerniona. Komplet zawiera: element gięty o średnicy wewnętrznej 25mm, średnicy zewnętrznej 44mm, wys. 9,7 mm-element 2 to okrągłą podkładka | 1196 szt. |  |
| 8 | Folia transparentna pcv szer.rolki 1400 mm, gr. 0,5 mm | Folia transparentna pcv szer.rolki 1400 mm, gr. 0,5 mm.  Wodoodporna, łatwo zmywalna.  Grubość: 0,5mm  Szer. 1400 mm  Gramatuta 650g/m2  Stopień elestyczności:48phr  Zastosowanie: m.in. do wykonywania kurtyn ochronnych w lakierniach, pomieszczeniach o dużym zapyleniu i innych, gdzie zalecane jest ograniczenie przestrzeni bez ograniczenia dostępu światła, wykonywanie okien w namiotach | 8,05 m2 |  |
| 9. | Magnes neodymowy N-38 | Magnes neodymowy N-38 lub N-42 ~~(siła udźwigu ok.8-10kg~~).  Rozm.:  Długość:40 mm-50 mm  Szerokość:10 mm -15 mm  Wysokość (grubość): 5 mm – 10 mm  Parametry magnesu:  Materiał magnetyczny: N38  Powłoka: Nikiel+Miedź+Nikiel  Waga magnesu: ~~ok.15 g~~ min.14 g  Udźwig magnesu: od 8 kg ~~do 10 kg~~  Maksymalna temperatura: pracy:80 st C  Kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru: 5mm- 10mm | 368 szt. |  |
| 10. | Tkanina plendekowa PCV (szer.rolki 2,5m) | 1. Tkanina techniczna powlekana PVC lub PU przeznaczona do łączenia **z wykorzystaniem zgrzewarki wysokiej częstotliwości**, szycia oraz zgrzewania gorącym powietrzem; 2. Przeznaczona do produkcji pokrowców i plandek do sprzętu wojskowego. Odporna na warunki atmosferyczne i przeznaczona do całorocznej eksploatacji na świeżym powietrzu; 3. Materiał powlekany barwiony w masie na tkaninie bazowej przynajmniej jednostronnie lakierowany; 4. Preferowane właściwości maskujące w widmie podczerwieni (osobna wycena uwzględniająca ten parametr); 5. Parametry:    1. gramatura (ISO 3801) min. 680 g/m², preferowana 900 g/m²;    2. kolor powłoki wg palety RAL: 6005, 60025, 6026, 6028, 6031;    3. szerokość rolki min 300 cm, długość rolki od 30 m do 60 m;    4. minimalne zakres temperatury użytkowania: od nie mniej niż -30 °C do nie mniej niż +70 °C;    5. Odporność na zerwanie (EN ISO 1421): min. 3000 N/5cm;    6. Odporność na rozdarcie (DIN 53.363): min. 300 N; | 920 m2 |  |
| 11. | Klej cyjanoakrylowy WIKO SG15 20g | Klej cyjanoakrylowy uniwersalny. Przeznaczony do łączenia: tworzyw sztucznych, gumy, metalu, drewna, papieru, korka, skóry, ceramiki  Kolor: przejrzysty  Odporność temperaturowa:-40 do +85 st. C  Op. 20g | 46 szt. |  |