Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

WKOŚ-ZMK.7021.3.2025.BL

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Remont i konserwacja urządzeń oraz nawierzchni na placu zabaw i siłowni plenerowej   
przy ul. Buforowej w Iwinach w gm. Siechnice***

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy i konserwacji urządzeń oraz nawierzchni placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Buforowej w Iwinach na działkach nr 450/8 i 450/10.

Obraz zawierający mapa

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | URZĄDZENIE/ WYPOSAŻENIE/ NAWIERZCHNIA | ZAKRES PRAC |
| 1 | **Huśtawka wahadłowa 2-osobowa + bocianie gniazdo**  Nr katalogowy 3026  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Oczyścić należy również siedziska oraz bocianie gniazdo. Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. |
|  | | |
| 2 | **Karuzela z oparciem**  Nr katalogowy 4002  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Oczyścić należy również siedziska. Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. |
|  | | |
| 3 | **Zestaw wielofunkcyjny z wieżami**  Nr katalogowy 1013  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Oczyścić należy również siedziska. Należy usunąć napisy i rysunki. Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki oraz osłonki śrub. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. |
|  | | |
| 4 | **Zjeżdżalnia**  Nr katalogowy 7012  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Należy usunąć napisy i rysunki. Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki oraz osłonki śrub. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. |
|  | | |
| 5 | **Bujak sprężynowy**  Nr katalogowy 7012  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. W ramach zadania Wykonawca ma w obowiązku zamontować nowy korpus urządzenia. Zamawiający dopuszcza montaż całego urządzenia, jednak musi być ono zakupione u producenta pozostałych urządzeń, tj. BUGLO, aby nowy element pasował do całego wyposażenia placu zabaw. Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki oraz osłonki śrub. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. |
|  | | |
| 6 | **Huśtawka wagowa**  Nr katalogowy 4008  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Oczyścić należy również siedziska. |
|  | | |
| 7 | **Piaskownica**  Nr katalogowy 2004  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Oczyścić należy również siedziska. |
|  | | |
| 8 | **Urządzenie siłowni plenerowej – Rowerek**  Nr katalogowy 7815  producent – BUGLO  **Urządzenie siłowni plenerowej – Wyciskacz**  Nr katalogowy 7813  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Oczyścić należy również siedziska. Należy usunąć napisy i rysunki. Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki oraz osłonki śrub. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane.  Urządzenie Wyciskacz ma luz na górnych przegubach – należy wyregulować. |
|  | | |
| 9 | Regulamin placu zabaw  Nr katalogowy 6018  producent – BUGLO | Całe urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów.  Tablicę z regulaminem należy zdemontować ze stelaża i zastąpić nową dwustronną z aktualnym regulaminem. Treść regulaminu zostanie przekazana Wykonawcy po wystawieniu zlecenia. Projekt nowej tablicy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Nowa tablica musi być dwustronna, mieć identyczne wymiary jak istniejąca i być odporna na warunki atmosferyczne. |
|  | | |
| 10 | Nawierzchnia żwirowa | Wszystkie obrzeża należy zdemontować wraz  z fundamentem. Zarówno połamane jak i w dobrym stanie. Należy również usunąć i zutylizować istniejący żwir/ piasek oraz geowłókninę. Następnie należy przygotować korytowanie pod nową nawierzchnię, tj. 30 cm dla 2 urządzeń – huśtawki wahadłowej + bocianie gniazdo oraz zestawu zabawowego z wieżami. Pozostałe urządzenia – karuzela, zjeżdżalnia, huśtawka wagowa, bujak  i podwójne urządzenie siłowni plenerowej, należy wykorytować na głębokość 15 cm. Następnie należy zasypać nawierzchnie żwirem płukanym  o wielkości ziarna 2 do 8 mm. Szacowanie ilości żwiru leży po stronie Wykonawcy. |
|  | | |
| 11 | Maszt metalowy | Maszt metalowy należy zdemontować wraz fundamentem i zutylizować. Ponadto należy usunąć kamienie i wyrównać nawierzchnię,  a następnie obsiać trawą. |
|  | | |

Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt. Wszelkie materiały użyte   
do realizacji zadania tj. nakrętki, zaślepki, itp. należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca ma w obowiązku zakupić nowy korpus dla bujaka-sprężynowca lub nowe urządzanie, które należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadnia należy zagospodarować/zutylizować   
na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Pani Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860910/ wew. 845, e-mail: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl).

**Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2025 r.**