OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt i akcesoria RTV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Parametry | Jednostka miary | Ilość szacunkowa |
| 1. | **Radioodbiornik (taki jak BLAUPUNKT PP14BT lub równoważny w każdym parametrze)** | Radio: FMPilot: TakWejścia/wyjścia: min. Czytnik kart pamięci micro SD, USB, Wejście liniowe audio AUXZasilanie: Bateryjne, SiecioweMoc wyjściowa RMS: min. 2 x 3 WFunkcje dodatkowe: Bluetooth, Funkcja drzemkiWłącznik czasowy (budzik): TakZegar: TakLiczba stacji radiowych do zaprogramowania: min. 60Wyświetlacz: TakWyposażenie: ZasilaczZałączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna 24 miesiące | szt. | 30 |
| 2. | **Telewizor 65” (taki jak SAMSUNG QE65Q67C lub równoważny w każdym parametrze)** | Ekran: 65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160pxSmart TV: TakTuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 HzTechnologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR10, HLGZłącza: min. HDMI x3, USB x2Funkcje: min. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Format ekranu: 16:9Format HD: UHD/4KKąt widzenia pionowy: min. 178Kąt widzenia poziomy: min. 178Wbudowane głośniki: min. 2Moc głośników [W]: min. 20Regulacja tonów wysokich / niskich: TakKorektor dźwięku: TakFunkcje multimedialne i siecioweSmart TV: TakTizen TV: TakFull Array: TakWi-Fi: TakDLNA: TakHbbTV: 2.0.2Bluetooth: TakPrzeglądarka internetowa: TakOptymalizacja ruchu: TakLiczba złączy HDMI: min. 3Liczba złączy USB: min. 2Złącze Ethernet (LAN): TakCyfrowe wyjście optyczne: TakStandard VESA: 200 x 200Menu w języku polskim: TakTelegazeta: TakWyposażenie: min. Kabel zasilający, Pilot, PodstawaZałączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjnaGwarancja: 24 miesiące | szt. | 20 |
| 3. | **Telewizor 50” (taki jak SAMSUNG QE50Q67C lub równoważny w każdym parametrze)** | Ekran: 50" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160pxSmart TV: TakTuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 HzTechnologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR10, HLGZłącza: min. HDMI x3, USB x2Funkcje: min. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Format ekranu: 16:9Format HD: UHD/4KKąt widzenia pionowy: min. 178Kąt widzenia poziomy: min. 178Wbudowane głośniki: min. 2Moc głośników [W]: min. 20Regulacja tonów wysokich / niskich: TakKorektor dźwięku: TakFunkcje multimedialne i siecioweSmart TV: TakTizen TV: TakFull Array: TakWi-Fi: TakDLNA: TakHbbTV: 2.0.2Bluetooth: TakPrzeglądarka internetowa: TakOptymalizacja ruchu: TakLiczba złączy HDMI: min. 3Liczba złączy USB: min. 2Złącze Ethernet (LAN): TakCyfrowe wyjście optyczne: TakStandard VESA: 200 x 200Menu w języku polskim: TakTelegazeta: TakWyposażenie: min. Kabel zasilający, Pilot, PodstawaZałączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjnaGwarancja: 24 miesiące | szt. | 20 |
| 4. | **Telewizor 43” (taki jak SAMSUNG QE43Q67C lub równoważny w każdym parametrze)** | Ekran: 43" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160pxSmart TV: TakTuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 HzTechnologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR10, HLGZłącza: min. HDMI x3, USB x2Funkcje: min. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Format ekranu: 16:9Format HD: UHD/4KKąt widzenia pionowy: min. 178Kąt widzenia poziomy: min. 178Wbudowane głośniki: min. 2Moc głośników [W]: min. 20Regulacja tonów wysokich / niskich: TakKorektor dźwięku: TakFunkcje multimedialne i siecioweSmart TV: TakTizen TV: TakFull Array: TakWi-Fi: TakDLNA: TakHbbTV: 2.0.2Bluetooth: TakPrzeglądarka internetowa: TakOptymalizacja ruchu: TakLiczba złączy HDMI: min. 3Liczba złączy USB: min. 2Złącze Ethernet (LAN): TakCyfrowe wyjście optyczne: TakStandard VESA: 200 x 200Menu w języku polskim: TakTelegazeta: TakWyposażenie: min. Kabel zasilający, Pilot, PodstawaZałączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjnaGwarancja: 24 miesiące | szt. | 20 |
| 5. | **Uchwyt uchylny do TV**  | Wielkość ekranu: min. 43”-65”Wytrzymała konstrukcja będąca w stanie unieść nawet 70 kg | szt. | 20 |
| 6. | **Uchwyt obrotowy do TV**  | Wielkość ekranu: min. 43”-65”Wytrzymała konstrukcja będąca w stanie unieść nawet 70 kg | szt. | 20 |
| 7. | **Antena wewnętrzna** | Pokojowa antena DVB-T DVB-T2 4K Wzmacniacz SWA955-5EX DVB-T LED Zasilacz 230V/12V z separatorem na kablu o długość 150cm (z wbudowanym wtykiem do TV) Typ: Siatkowa Maksymalna moc zestawu: 35.5dB (poziom sygnału do 85dB) Zakres odbioru: UHF + VHF poziom + Radio FM Mux 1: Fokus TV, Stopklatka TV, 8TV, TTV Pol,o TV ATM, Rozrywka TV, Trwam, TVP ABC Mux 2: TVN, TV4, TV6, TV Puls, TV Puls 2, Polsat Super, Polsat, TVN 7 MUX 3: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP INFO HD, TVP 3, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Historia Mux Lokalne\*: STARS TV, 4fun TV, 4fun Fit & Dance, VOX Music TV, TVS, TVT, Mango 24, Telewizja NTL, TV Łużyce, TVN HD, Polsat HD \*lokalnie Mux 8: Metro, Nowa, WP, Zoom TV , 3xTVP  | szt. | 10 |