OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt i akcesoria RTV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Parametry | Jednostka miary | Ilość szacunkowa |
| 1. | **Radioodbiornik (taki jak BLAUPUNKT PP14BT lub równoważny w każdym parametrze)** | Radio: FM  Pilot: Tak  Wejścia/wyjścia: min. Czytnik kart pamięci micro SD, USB, Wejście liniowe audio AUX  Zasilanie: Bateryjne, Sieciowe  Moc wyjściowa RMS: min. 2 x 3 W  Funkcje dodatkowe: Bluetooth, Funkcja drzemki  Włącznik czasowy (budzik): Tak  Zegar: Tak  Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: min. 60  Wyświetlacz: Tak  Wyposażenie: Zasilacz  Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna 24 miesiące | szt. | 30 |
| 2. | **Telewizor 65” (taki jak SAMSUNG QE65Q67C lub równoważny w każdym parametrze)** | Ekran: 65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px  Smart TV: Tak  Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265  Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz  Technologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR10, HLG  Złącza: min. HDMI x3, USB x2  Funkcje: min. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth,  Format ekranu: 16:9  Format HD: UHD/4K  Kąt widzenia pionowy: min. 178  Kąt widzenia poziomy: min. 178  Wbudowane głośniki: min. 2  Moc głośników [W]: min. 20  Regulacja tonów wysokich / niskich: Tak  Korektor dźwięku: Tak  Funkcje multimedialne i sieciowe  Smart TV: Tak  Tizen TV: Tak  Full Array: Tak  Wi-Fi: Tak  DLNA: Tak  HbbTV: 2.0.2  Bluetooth: Tak  Przeglądarka internetowa: Tak  Optymalizacja ruchu: Tak  Liczba złączy HDMI: min. 3  Liczba złączy USB: min. 2  Złącze Ethernet (LAN): Tak  Cyfrowe wyjście optyczne: Tak  Standard VESA: 200 x 200  Menu w języku polskim: Tak  Telegazeta: Tak  Wyposażenie: min. Kabel zasilający, Pilot, Podstawa  Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna  Gwarancja: 24 miesiące | szt. | 20 |
| 3. | **Telewizor 50” (taki jak SAMSUNG QE50Q67C lub równoważny w każdym parametrze)** | Ekran: 50" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px  Smart TV: Tak  Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265  Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz  Technologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR10, HLG  Złącza: min. HDMI x3, USB x2  Funkcje: min. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth,  Format ekranu: 16:9  Format HD: UHD/4K  Kąt widzenia pionowy: min. 178  Kąt widzenia poziomy: min. 178  Wbudowane głośniki: min. 2  Moc głośników [W]: min. 20  Regulacja tonów wysokich / niskich: Tak  Korektor dźwięku: Tak  Funkcje multimedialne i sieciowe  Smart TV: Tak  Tizen TV: Tak  Full Array: Tak  Wi-Fi: Tak  DLNA: Tak  HbbTV: 2.0.2  Bluetooth: Tak  Przeglądarka internetowa: Tak  Optymalizacja ruchu: Tak  Liczba złączy HDMI: min. 3  Liczba złączy USB: min. 2  Złącze Ethernet (LAN): Tak  Cyfrowe wyjście optyczne: Tak  Standard VESA: 200 x 200  Menu w języku polskim: Tak  Telegazeta: Tak  Wyposażenie: min. Kabel zasilający, Pilot, Podstawa  Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna  Gwarancja: 24 miesiące | szt. | 20 |
| 4. | **Telewizor 43” (taki jak SAMSUNG QE43Q67C lub równoważny w każdym parametrze)** | Ekran: 43" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px  Smart TV: Tak  Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265  Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz  Technologia HDR (High Dynamic Range): min. HDR10, HLG  Złącza: min. HDMI x3, USB x2  Funkcje: min. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth,  Format ekranu: 16:9  Format HD: UHD/4K  Kąt widzenia pionowy: min. 178  Kąt widzenia poziomy: min. 178  Wbudowane głośniki: min. 2  Moc głośników [W]: min. 20  Regulacja tonów wysokich / niskich: Tak  Korektor dźwięku: Tak  Funkcje multimedialne i sieciowe  Smart TV: Tak  Tizen TV: Tak  Full Array: Tak  Wi-Fi: Tak  DLNA: Tak  HbbTV: 2.0.2  Bluetooth: Tak  Przeglądarka internetowa: Tak  Optymalizacja ruchu: Tak  Liczba złączy HDMI: min. 3  Liczba złączy USB: min. 2  Złącze Ethernet (LAN): Tak  Cyfrowe wyjście optyczne: Tak  Standard VESA: 200 x 200  Menu w języku polskim: Tak  Telegazeta: Tak  Wyposażenie: min. Kabel zasilający, Pilot, Podstawa  Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna  Gwarancja: 24 miesiące | szt. | 20 |
| 5. | **Uchwyt uchylny do TV** | Wielkość ekranu: min. 43”-65”  Wytrzymała konstrukcja będąca w stanie unieść nawet 70 kg | szt. | 20 |
| 6. | **Uchwyt obrotowy  do TV** | Wielkość ekranu: min. 43”-65”  Wytrzymała konstrukcja będąca w stanie unieść nawet 70 kg | szt. | 20 |
| 7. | **Antena wewnętrzna** | Pokojowa antena DVB-T DVB-T2 4K  Wzmacniacz SWA955-5EX DVB-T LED  Zasilacz 230V/12V z separatorem na kablu o długość 150cm (z wbudowanym wtykiem do TV)  Typ: Siatkowa  Maksymalna moc zestawu: 35.5dB (poziom sygnału do 85dB)  Zakres odbioru: UHF + VHF poziom + Radio FM Mux 1: Fokus TV, Stopklatka TV, 8TV, TTV Pol,o TV ATM, Rozrywka TV, Trwam, TVP ABC Mux 2: TVN, TV4, TV6, TV Puls, TV Puls 2, Polsat Super, Polsat, TVN 7 MUX 3: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP INFO HD, TVP 3, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Historia Mux Lokalne\*: STARS TV, 4fun TV, 4fun Fit & Dance, VOX Music TV, TVS, TVT, Mango 24, Telewizja NTL, TV Łużyce, TVN HD, Polsat HD \*lokalnie Mux 8: Metro, Nowa, WP, Zoom TV , 3xTVP | szt. | 10 |