**Załącznik nr 1 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRACE NAPRAWCZE SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU SAP W BUD. NR 13 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. 4-MARCA 3 W KOSZALINIE.**

**Kod CPV- 507 11000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych**

**instalacji budynkowych.**

**ZAMAWIAJĄCY**

**17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN**

**OPRACOWANIE: SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA**

**NIERUCHOMOŚCI INFRASTRUKTURY**

**17 WOG**

**tel. 261 456 828 , 261 456 398**

**Autor: Starszy Technik STUN**

**Kierownik STUN:**

**MIEJSCOWOŚĆ: KOSZALIN**

**wrzesień 2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1.1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są prace naprawcze systemu sygnalizacji alarmu

pożaru SAP w bud. nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. 4 - Marca 3

w Koszalinie.

Kod CPV - 507 11000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych

instalacji budynkowych.

**1.2. Zakres stosowania przedmiotu zamówienia:**

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokument przetargowy  
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usługi wymienionej w punkcie 1.1.

**1.3. Zakres usługi objętej** **przedmiotem zamówienia:**

a) Należy wymienić centralę SAP POLON 3800 w bud. nr 13 a także w związku

z wymianą centrali należy wymienić czujki dymu , wskaźniki zadziałania oraz

ręczne ostrzegacze pożarowe.

b) Zaprogramować nową centralę i uruchomić ponownie system SAP.

c) W ramach naprawy systemu należy zutylizować zdemontowane izotopowe

czujki dymu.

d) Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację

powykonawczą zawierającą opis techniczny, schematy, instrukcję obsługi,

certyfikaty zgodności urządzeń a także protokoły utylizacji czujek izotopowych.

e) Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania techniczne które zapewnią

podniesienie funkcjonalności systemu.

**1.4. Ogólne zasady wejścia**

Wykonawca przed realizacją usługi zobowiązany jest powiadomić

(telefonicznie.) przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Sekcji

Technicznego Utrzymania Nieruchomości, z jednodniowym wyprzedzeniem

o dokładnym terminie realizacji usługi i złożyć wykaz osób realizujących

usługę (z danymi osobowymi).

**1.5 Zaplecze wykonywania usługi:**

Wykonawca z uwagi na zakres prac nie będzie korzystał z zaplecza

pomieszczeń Grupy Zabezpieczenia Koszalin w ramach wykonywanej usługi.

**1.6 W trakcie wykonywania usługi wykonawca jest odpowiedzialny za:**

a) ochronę mienia Zleceniodawcy,

b) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w okresie realizacji usługi.

**2.0 Materiały.**

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały niezbędne do wykonania usługi, Wykonawca dostarcza w ramach

otrzymanego wynagrodzenia.

**3.0 Sprzęt.**

3.1 Sprzęt konieczny do wykonania usługi, Wykonawca dostarcza w ramach

otrzymanego wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do używania

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość realizowanej

usługi i środowisko naturalne.

**4.0 Transport.**

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2 Środki transportu – powszechnie stosowane przy wykonywaniu usługi będącej

przedmiotem zamówienia.

**5.0. Ogólne wymagania dotyczące wykonania usługi.**

5.1 Należy wymienić centralę SAP POLON 3800 w bud. nr 13 a także w związku

z wymianą centrali należy wymienić czujki dymu , wskaźniki zadziałania oraz

ręczne ostrzegacze pożarowe. Zaprogramować nową centralę i uruchomić

ponownie system SAP. W ramach naprawy systemu należy zutylizować

zdemontowane izotopowe czujki dymu.

5.2 Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację

Powykonawczą zawierającą opis techniczny, schematy, instrukcję obsługi,

certyfikaty zgodności urządzeń a także protokoły utylizacji czujek izotopowych.

5.3 Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania techniczne które zapewnią

podniesienie funkcjonalności systemu.

1. **Kontrola jakości usługi:**

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości usługi oraz

wykonywanie jej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z usługą i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas wykonywania usługi. Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

* 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie oraz utylizację odpadów

powstałych w wyniku procesów technologicznych – zgodnie z Ustawą  
 o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2021r. poz. 779 tj.).

* 1. Wykonawca nie spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisję lub wyciek

jakichkolwiek niebezpiecznych odpadów lub substancji zanieczyszczających

środowisko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie

wszystkich przepisów, regulaminów i wymogów ochrony środowiska

regulujących kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczeństwa i higieny

robót.

**7.0. Gwarancja i rękojmia.**

7.1 Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot

zamówienia. Bieg gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru usługi.

**8.0. Odbiór usługi.**

8.1 Odbioru przedmiotu zamówienia, po wykonaniu usługi w imieniu

Zamawiającego dokonywać będą:

- Kierownik STUN 17 WOG Koszalin

- lub inne osoby wyznaczone przez Kierownika Sekcji TUN.

**9.0** Wszelkie materiały niezbędne do realizacji usługi Wykonawca zabezpieczy

na koszt własny.

**10.0** Dojazd do miejsca realizacji zamówienia, na koszt Wykonawcy.

**11.0** Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przedmiot

Zamówienia.