|  |
| --- |
|  |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

do postępowania pn.

**„Zakup pojazdu ciężarowo-osobowego do 3,5 t do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| 1 | Marka | Samochód dostawczy do 3,5 t  Typu brygadówka |
| 2 | Model |
| 3 | Stan | Fabrycznie nowy |
| 4 | Rok produkcji | Min.2024 |
| 5 | Konstrukcja | Ramowa/Samonośna |
| 6 | Przestrzeń osobowa | 6-7 osobowa |
| 7 | Liczba drzwi | 4-5 |
| 8 | Strona ruchu | Ruch prawostronny, (kierowca po lewej stronie pojazdu) |
| 9 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, |
| 10 | Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| 11 | Moc znamionowa silnika wg normy ECE-R120 | 130-150 KM |
| 12 | Pojemność silnika | Minimum 1995 cm3 |
| 13 | Prędkość maksymalna | Minimum 140 km/h |
| 14 | Układ napędowy | Przedni |
| 15 | Koła tylne bliźniacze | Niewymagane |
| 16 | Silnik spełniający normy emisji spalin | EURO 6 |
| 17 | Skrzynia biegów | Minimum 5 biegowa manualna |
| 18 | Hamulce | Tarczowe na 2/4 koła, sterowane hydraulicznie |
| 19 | Układ kierowniczy | Hydrauliczne lub elektryczne wspomaganie układu kierowniczego |
| 20 | Regulacja ustawienia kolumny kierowniczej | Wymagana |
| 21 | Felgi (rodzaj) | Stalowe, 15-18 calowe |
| 22 | Koło zapasowe | pełnowymiarowe, opona |
| 23 | Opony zimowe komplet | Wymagane |
| 24 | Dodatkowy komplet opon letnich | Opcjonalnie |
| 25 | Długość samochodu (mm) | Od 5000 do 6000 |
| 26 | Wysokość samochodu (mm) | Od 1890 do 2700 |
| 27 | Lusterka boczne | Ustawiane elektrycznie, na krótkim ramieniu |
| 28 | Kolor | Biały/szary/khaki/czarny |
| 29 | Reflektory LED z przodu, Tylne światła LED, Światła przeciwmgielne z przodu | Opcjonalnie |
| 30 | Kabina klimatyzowana, ogrzewana, fotel kierowcy regulowany, wyposażona  w radio, dywaniki lub wkładki antypoślizgowe | Wymagane |
| 31 | Kabina z homologacją na 6-7 osób | Wymagane |
| 32 | Kabina 4-5 drzwiowa zamykana na klucz, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, lusterka zewnętrzne | Wymagane |
| 33 | Długość przestrzeni ładunkowej | Wynika z różnicy długości samochodu i kabiny |
| 34 | Stopień wejściowy na przestrzeń bagażową | Opcjonalnie |
| 35 | Udokumentowanie danych fabrycznych | Wymagane |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji książkowej | Wymagane |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | Wymagane |
| 38 | Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny | Wymagane |
| 39 | Wszystkie dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | Wymagane |
| 40 | Przeszkolenie operatorów z obsługi samochodu w miejscu dostawy | Minimum jeden dzień roboczy |
| 41 | Okres gwarancji na cały samochód | Wymagane minimum 24 miesiące bądź zgodnie z ofertą producenta |
| 42 | Przebieg pojazdu | Nie więcej niż 50 km |
| 43 | Pojazd może posiadać inne dodatkowe wyposażenie zwiększające komfort i bezpieczeństwo podróżujących | Opcjonalnie |
| 44 | Do oferowanego pojazdu należy dołączyć do oferty sporządzony w języku polskim szczegółowy opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych umożliwiających ocenę spełniania wymagań stawianych przez Zamawiającego oraz opis homologacji obowiązującej w Unii Europejskiej | Wymagane |
| 45 | Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę/ terytorium RP/ salon |  |
| 46. | Czujniki parkowania | Wymagane |