**Załącznik nr 2.2 do SWZ  
Załącznik nr 1 do Umowy**

**FORMULARZ CENOWY**

**Część 2 - Farby, lakiery, rozpuszczalnik i akcesoria malarskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa netto** | **wartość netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** |
| **23 %** | **wartość** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Benzyna ekstrakcyjna. **Opakowanie 5L\*** | **szt.** | **3** |  |  | **23 %** |  |  |
| 2 | Farba antykondensacyjna grzybobójcza do stosowania jako powłoka zabezpieczająca ściany i sufity prze wilgocią. **Opakowanie 5L\*** | **szt.** | **3** |  |  | **23 %** |  |  |
| 3 | Farba antykorozyjna tlenkowa kolor czerwony. **Opakowanie 1L\*** | **szt.** | **10** |  |  | **23 %** |  |  |
| 4 | Farba chlorokauczukowa biała. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **58** |  |  | **23 %** |  |  |
| 5 | Farba chlorokauczukowa czarna. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **56** |  |  | **23 %** |  |  |
| 6 | Farba chlorokauczukowa szara. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **39** |  |  | **23 %** |  |  |
| 7 | Farba chlorokauczukowa zielona. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **17** |  |  | **23 %** |  |  |
| 8 | Farba chlorokauczukowa żółta. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **22** |  |  | **23 %** |  |  |
| 9 | Farba do betonu szara jasna posiadająca zwiększona odporność na ścieranie, wysoce odporna na warunki atmosferyczne i wysoce przyczepna do podłoży tj.: posadzki betonowe w garażach, piwnicach, kostki brukowej, chodników, ogrodzeń betonowych, elewacji i budynków mieszkalnych, przemysłowych. Wydajność: do 8m2 /L przy jednokrotnym malowaniu. Ilość warstw: 2-3. **Opakowanie 5L\*** | **szt.** | **8** |  |  | **23 %** |  |  |
| 10 | Farba emulsyjna biała matowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń o dobrych parametrach krycia. Wydajność ok. 10m2 /L przy jednokrotnym malowaniu. **Opakowanie 10L\*** | **szt.** | **90** |  |  | **23 %** |  |  |
| 11 | Farba emulsyjna, fasadowa, biała, przy jednokrotnym malowaniu do 9m2/L, na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane takie, jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. **Opakowanie 10L\*** | **szt.** | **25** |  |  | **23 %** |  |  |
| 12 | Farba ftalowa na zacieki, kolor biały, przeznaczona do malowania i renowacji ścian i sufitów wykonanych z różnego rodzaju podłoży mineralnych. Farba zabezpiecza przed rozwojem grzybów, wydajność do 12m²/L przy jednokrotnym malowaniu. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **34** |  |  | **23 %** |  |  |
| 13 | Farba ftalowa ogólnego stosowania, kolor biały, wydajność ok. 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **49** |  |  | **23 %** |  |  |
| 14 | Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor czarny, wydajność ok. 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **20** |  |  | **23 %** |  |  |
| 15 | Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor czerwony, wydajność ok. 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 16 | Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor brązowy, wydajność ok. 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **12** |  |  | **23 %** |  |  |
| 17 | Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor szary, wydajność ok. 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **56** |  |  | **23 %** |  |  |
| 18 | Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor zielony, wydajność ok. 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **17** |  |  | **23 %** |  |  |
| 19 | Farba ftalowa, ogólnego stosowania, kolor żółty, wydajność do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu, gęstość 0,9 - 1,1 kg/dm3. **Opakowanie 0,9L\*** | **szt.** | **12** |  |  | **23 %** |  |  |
| 20 | Farba lateksowa biała wewnętrzna o wysokiej przyczepności do podłoża, zwiększonej zwartości żywicy i odporności na szorowanie. **Opakowanie 10L\*** | **szt.** | **81** |  |  | **23 %** |  |  |
| 21 | Farba nitro szara. **Opakowanie 1L\*** | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 22 | Grunt uniwersalny do gruntowania podłoży przed użyciem farb dyspersyjnych, mas tynkarskich a także przed wykonaniem płytek, posadzek, podkładów podłogowych, tapet, gładzi. **Opakowanie 5L\*** | **szt.** | **34** |  |  | **23 %** |  |  |
| 23 | Impregnat do drewna, palisander, wydajność przy jednokrotnym malowaniu od 10-12m2/L, zabezpiecza przed sinizną, grzybami i pleśnią. **Opakowanie 5L\*** | **szt.** | **2** |  |  | **23 %** |  |  |
| 24 | Lakierobejca, kolor TEAK, przeznaczona do zabezpieczania drewnianych powierzchni narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Skutecznie dekoruje, zapobiega przedostawaniu się wody do struktury drewna. Wydajność 15-20m2/L. **Opakowanie 5L\*** | **szt.** | **2** |  |  | **23 %** |  |  |
| 25 | Pigment do farb, kolor: karmel. **Opakowanie 80ml** | **szt.** | **25** |  |  | **23 %** |  |  |
| 26 | Rozcieńczalnik uniwersalny, przeznaczony do wyrobów ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych oraz do klei typu butapren; do mycia narzędzi malarskich. **Opakowanie 0,5L\*** | **szt.** | **50** |  |  | **23 %** |  |  |
| 27 | Rozpuszczalnik chlorokauczukowy. **Opakowanie 0,5L\*** | **kg** | **30** |  |  | **23 %** |  |  |
| 28 | Rozpuszczalnik nitro. **Opakowanie 0,5\*** | **szt.** | **45** |  |  | **23 %** |  |  |
| 29 | Folia malarska ochronna GRUBA MOCNA 4X5m | **szt.** | **75** |  |  | **23 %** |  |  |
| 30 | Kij teleskopowy malarski, długość złożonego kija: 90cm, długość po rozłożeniu: 150cm. | **szt.** | **2** |  |  | **23 %** |  |  |
| 31 | Pędzel angielski 2", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, długość włosia: 50-60mm. | **szt.** | **80** |  |  | **23 %** |  |  |
| 32 | Pędzel angielski 3", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, długość włosia: 55-65mm. | **szt.** | **55** |  |  | **23 %** |  |  |
| 33 | Pędzel angielski 4", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, długość włosia 60-70mm. | **szt.** | **20** |  |  | **23 %** |  |  |
| 34 | Pędzel kaloryferowy 36mm do malowania trudno dostępnych miejsc, trzonek z drewna bukowego, skuwka niklowana, włosie: szczecina naturalna, szerokość: 36mm, wysokość włosia: 51mm. | **szt.** | **15** |  |  | **23 %** |  |  |
| 35 | Pędzel ławkowiec do malowania gruntami, farbami wodnymi, lateksowymi, emulsjami, wym.: 190x85mm, lakierowany uchwyt z drewna, szczecina świńska, długość włosia: 75-85mm. | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 36 | Plandeka zabezpieczająca 5x8m niebieska wzmacniana, gramatura od 70 do 75g/m2 | **szt.** | **9** |  |  | **23 %** |  |  |
| 37 | Taśma malarska, papierowa, niebieska, samoprzylepna o dobrych właściwościach klejących szer.48mm rolka 50mb. | **szt.** | **109** |  |  | **23 %** |  |  |
| 38 | Taśma malarska, papierowa, samoprzylepna o dobrych właściwościach klejących szer.25mm rolka 50mb. | **szt.** | **24** |  |  | **23 %** |  |  |
| 39 | Taśma malarska, papierowa, samoprzylepna o dobrych właściwościach klejących szer.38mm rolka 50mb. | **szt.** | **59** |  |  | **23 %** |  |  |
| 40 | Wałek do odcinania kolorów 100mm; Przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Służy do odcięć kolorów w narożach ścian i sufitów. Wykonany z włókna poliakrylowego. Posiada ogranicznik umożliwiający malowanie z odcięciem koloru. Średnica wałka: 45mm, długość wałka: 100mm, runo: 10mm, rączka z drutu fi 6mm. | **szt.** | **5** |  |  | **23 %** |  |  |
| 41 | Wałek malarski 180mm z rączką, śr. 40-50mm, wykonany z tkaniny poliestrowej, wysokość włosia 8-12mm, średnica otworu na pręt: 8mm + kratka o wym. 250x200 (+/-20)mm. | **szt.** | **15** |  |  | **23 %** |  |  |
| 42 | Wałek malarski 250mm z rączką, wykonany z mikrofibry, wysokość włosia 8-12mm, średnica 45-55 mm, średnica otworu na pręt: 8mm + kuweta malarska o wym. 350x300 (+/-20)mm. | **szt.** | **12** |  |  | **23 %** |  |  |
| 43 | Wałek malarski welurowy z rączką, wykonany z wysokiej jakości włókna klejonego termofuzją, wymiary: 45x100mm, średnica drutu rączki: fi 6mm. | **szt.** | **35** |  |  | **23 %** |  |  |
| 44 | Wkład do wałka malarskiego szerokość: 180 mm, średnica: 50-70 mm, wysokość włosia 18mm, wykonany z tkaniny akrylowej, średnica otworu na pręt: 8 mm. | **szt.** | **20** |  |  | **23 %** |  |  |
| 45 | Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szerokość: 100 mm, średnica: 30-40 mm. | **szt.** | **60** |  |  | **23 %** |  |  |
| 46 | Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szerokość: 150 mm, średnica: 30-40 mm, do farb olejnych, średnica otworu na pręt: 6 mm. | **szt.** | **10** |  |  | **23 %** |  |  |
| 47 | Wkład, zapas do wałka malarskiego typu futrzak, długość: 100mm, wysokość runa: 16mm. | **szt.** | **90** |  |  | **23 %** |  |  |
| 48 | Wkład, zapas do wałka malarskiego typu futrzak, długość: 250mm,wysokość runa: 18mm. | **szt.** | **35** |  |  | **23 %** |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  | **23 %** |  |  |
| \* **Opakowanie** równoważne z jednostką miary - sztuka | |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….

*niniejszy plik powinien być podpisany   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez   
osobę upoważnioną do składania   
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*