WYKAZ URZĄDZEŃ - WĘZEŁ W-2 ( bud 2 )  
ul. Andersa 47 w Gliwicach

1. Regulator dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa TROVIS 5578 – szt.1
2. Elektryczny zawór regulacyjny Samson typ 3222/5824kołnierzzowy - kpl.1
3. Zawór regulacyjny , typ V 2001-E3, typ 3321 z siłownikiem elektrycznym   
   3374-11 i zestawem montażowym – kpl.1
4. Zanurzeniowy czujnik temperatury Samson 5277-2 z elementem pomiarowym PT 1000 – sztuk 3
5. Osłona czujnika Samson z mosiądzu , G1/2, długość 80 mmm – szt.3
6. Czujnik temperatury zewnętrznej Samson, typ 5227-2 do montażu na ścianie – szt.1
7. Kurek manometryczny F525 – szt.3
8. Ciepłomierz ultradźwiękowy Landis T 550 UH 50 Qn= 25m3/h DN65   
   z modułem komunikacyjnym M-bus
9. Przetworniki ciśnienia Aplisens – szt.3
10. Jednostka telemetrii typu PMC II z wyposażeniem ( karty rozszerzenia P2COM, antena i karta GSM , zasilacz) – kpl. 1
11. Czujnik zalania pomieszczeń, CZP-103R, przekaźnik-zasilacz ZSP-CZP.