Załącznik nr 3 **4WOG-3200.2712.17.2024**

**FORMULARZ CENOWY**

**Kompleks: Krapkowice - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Krapkowicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia p.poż** | **Ilość****(szt.)** | **Ilość konserwacji** | **Kwota netto (szt.)** | **Kwota netto**  **(3x4x5)**  | **Kwota brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Centrala sygnalizacji pożarowej (prod. Schrack Seconet AG)**- Panel Obsługi B5 MAP i drukarką +zasilacz B8-PSU | **6** | **1** |  |  |  |
| - B8-DX12 Redundantna karta linii pętlowych X-LINE | **6** | **1** |  |  |  |
| - B8-NET-FX8 Redundantna karta sieciowa/światłowodowa | **6** | **1** |  |  |  |
| - Modem Światłowodowy SFP jednomodowy (do 2km) dla kart sieciowych B8-NET2-FX4/B8-NET-FX8/B9-NETFX4 | **12** | **1** |  |  |  |
| - B8-BAF Redundantna karta sterująca, interfejs MMIBus, 2wy przekaźnikowe, 3we | **6** | **1** |  |  |  |
| **2** | **Czujka wielodetektorowa dymu i ciepła CUBUS MTD 533X wraz z gniazdem USB502-1 (prod. Schrack Seconet AG)**  | **150** | **1** |  |  |  |
| **3** | **Ręczny ostrzegacz pożarowy - wewnętrzny MCP545X-1R-PL (prod. Schrack Seconet AG)** | **30** | **1** |  |  |  |
| **4** | **Ręczny ostrzegacz pożarowy - zewnętrzny MCP545X-3R-PL (prod. Schrack Seconet AG)** | **6** | **1** |  |  |  |
| **5** | **Sygnalizator akustyczny konwencjonalny - wewnętrzny SA-K7N (prod. W2)** | **12** | **1** |  |  |  |
| **6** | **Sygnalizator optyczno - akustyczny konwencjonalny - zewnętrzny SAOZ-Pk2 (prod. W2)** | **6** | **1** |  |  |  |
| **7** | **Akumulator CT 12V/44Ah (prod. CTM)** | **12** | **1** |  |  |  |

 **SUMA:**