Załącznik nr 2

**Wykaz czynności konserwacyjno-serwisowych**

Czyszczenie, wymiana odwadniaczy

Wymiana filtrów powietrza na ssaniu

Wymiana filtra oleju

Wymiana separatora olej/powietrze

Wymiana oleju sprężarkowego

Kontrola naprężenia i stan pasków – wyregulować w razie konieczności

Czyszczenie sprężarki

Kontrola wycieków oleju, wody, powietrza

Kontrola podzespołów elektrycznych

Kontrola zabezpieczeń

Kontrola sprzęgła

Czyszczenie obudowy filtra

Kontrola stanu zespołu wentylatora

Kontrola poziomu oleju

**UWAGA !!!**

**Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia czynności wynikających z DTR**

**i instrukcji obsługi wymienionych urządzeń oraz wynikających**

**z innych przepisów.**