**Znak postępowania ST.2511.1.2025**

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**„Dostawa używanego teleskopowego podnośnika koszowego na samochodzie o masie całkowitej do 3,5t na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** |
| I | **Podwozie**  | **Parametry oferowane** |
| 1. | Producent podnośnika | Nie określono |  |
| 2. | Model podnośnika | Nie określono |  |
| 3. | Rok produkcji kompletnego pojazdu  | Nie starszy niż 2015r. |  |
| 4. | Przebieg | Nie większy niż 100 000 km | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5. | Dopuszczalna masa całkowita | Do 3,5t | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | Napęd  | 4x2 – tylna oś bliźniacza | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7. | Norma emisji spalin | min. EURO 5b | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 8. | Moc silnika | Min. 120KM | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 9. | Pojemność silnika | Max. 2800 cm3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 10. | Skrzynia biegów | manualna | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11. | Ilość miejsc w kabinie | min. 2 | SPELNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12. | Tapicerka siedzeń  | Bez uszkodzeń/przetarć | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 13. | Okno w tylnej ścianie kabiny | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 14. | Gniazdo zapalniczki 12 V  | Min. 1 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 15. | Ręczna dźwignia do załączenia PTO | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 16. | Lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 17. | Podnośnik, klucz do kół, uchwyt do holowania, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy | WYMAGANE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 18. | Koła na osi przedniej pojedyncze | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 19. | Koła na osi tylnej podwójne typu bliźniak | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 20. | Wysokość pojazdu | max. 3,2m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 21. | Szerokość pojazdu | Max. 2,20 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22 | Całkowita długość pojazdu | Max. 8,5 m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23. | Opony nie starsze niż 3 lata | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **II.** | **Zabudowa** |  |
| 1. | Zabudowa podnośnika składająca się z części fabrycznych, nie naprawiana, nie spawana | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2. | Konstrukcja stalowa | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 3. | Podnośnik przygotowany do pracy, po przeglądzie serwisowym, wymianie oleju hydraulicznego, wszystkie punkty smarne przesmarowane | WYMAGANE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 4. | Na całej powierzchni ramy podwozia zamontowany podest z blachy aluminiowej ryflowanej | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5. | Obrót kosza | 2x90o | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | Wysokość robocza podnośnika | Min. 19,5 m | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 7. | Wysięg boczny | Min. 9m  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 8. | Udźwig kosza | Min. 250 kg | SPELNIA / NIE SPEŁNIA |
| 9. | Sterowanie podwójne kosz/obrotnica | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 10. | Start/stop silnika na obydwu panelach | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11. | Kosz izolowany | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12. | Gniazdo elektryczne do elektronarzędzi | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 13. | Drabinka ułatwiająca wejście do kosza lub otwierany bok | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 14. | Automatyczne poziomowanie kosza | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 15. | Proporcjonalne ruchy podnośnika dla każdej funkcji osobna manetka | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 16. | Oświetlenie ostrzegawcze na podporach | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 17. | Sygnalizacja obciążenia podnośnika z kosza | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 18. | System antykolizyjny między wysięgnikiem / kabiną, wysięgnikiem /koszem | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 19. | Awaryjna pompa ręczna do złożenia podnośnika | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 20. | Licznik roboczogodzin | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 21. | PodporyPrzód – rozsuwane i opuszczane hydraulicznie, tył – rozsuwane i opuszczanie hydraulicznie | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22. | Automatyczna stabilizacja podnośnika | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23. | Pompa ręczna do awaryjnego opuszczania podnośnika | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 24. | Pompa hydrauliczna + PTO | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 25. | Półautomatyczne centrowanie kosza | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 26. | Półautomatyczne składanie maszyny | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 27. | Półautomatyczny system stabilizujący | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 28. | Wszystkie funkcje ruchu powinny mieć tłumienie ruchu końcowego | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 29. | Przemieszczalny panel sterowania | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 30. | Podświetlenie paneli sterowania | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 31. | Pełne sterowanie / awaryjne dolne | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 32. | 4 podkłady podporowe z miejscem składowania na podwoziu | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 33. | Monitorowanie udźwigu kosza ze wskazaniem na wyświetlaczu | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 34. | Linia elektryczna 230V do kosza | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 35. | Przebieg nie większy niż 1500 motogodzin | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **III.** | **Wymagania dodatkowe** |  |
| 1. | Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2. | Aktualny przegląd konserwacyjny podnośnika | Proszę podać datę ważności przeglądu |  |
| 3. | Badanie – protokół i decyzja UDT(nie starsze niż 2 m-ce) | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4. | Dokumentacja RESURS | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 5. | Dokumentacja techniczno – ruchowa podnośnika PL | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | Instrukcja obsługi i konserwacji podnośnika w języku polskim | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7. | Książka gwarancyjna podnośnika w języku polskim | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 8. | Książka przeglądów serwisowych | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 9. | Świadectwo zgodności z normami CE | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 10. | Dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11. | Lista rodzajów oraz ilości płynów eksploatacyjnych znajdujących się w poszczególnych układach pojazdu w formie wykazu (m.in. olej silnikowy, olej w układzie wspomagania, olej w skrzyni biegów, olej hydrauliczny)Dokument lub oświadczenie potwierdzające wymianę oleju oraz filtrów  | WYMAGANE | SPELNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12. | Najbliższy siedzibie Zamawiającego (11-500 Giżycko) serwis podnośników koszowych na samochodzie o masie całkowitej do 3,5 t | Proszę podać miasto i województwo |  |
| 13. | Polisa OC podnośnika na czas odbioru po stronie Wykonawcy | WYMAGANE | SPELNIA / NIE SPELNIA |
| **IV** | **Gwarancja** |
|  | Gwarancja min. 5 m-cy  | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | W okresie gwarancji wszystkie koszty po stronie Dostawcy  | WYMAGANE | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **VI.** | **SZKOLENIE PRACOWNIKÓW** |
|  | Szkolenie 3 pracowników w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji  | WYMAGANE | AKCEPTUJĘ / NIE AKCETUJĘ |

Oświadczam, iż oferowany używany teleskopowy podnośnik koszowy na samochodzie o masie całkowitej do 3,5t stanowi moją własność, a także, że jest on wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego oferowany podnośnik jest przedmiotem.

**UWAGA Należy uzupełnić wszystkie pola formularza zaznaczając, czy dany parametr jest spełniony lub wpisując parametry oferowanego podnośnika.**

Poniżej należy wkleić aktualne ( nie starsze niż 30 dni) fotografie oferowanego **używanego teleskopowy podnośnika koszowego na samochodzie o masie całkowitej do 3,5t** potwierdzające brak ognisk korozji, brak wgniecionych i uszkodzonych elementów.

* 4 zdjęcia ukazujące 4 strony pojazdu, po 1 zdjęciu z każdej strony pojazdu (4 boki),

|  |
| --- |
| Tu wklej zdjęcia  |

* 2 zdjęcia wysięgnika, po 1 zdjęciu z każdej strony (2 boki)

|  |
| --- |
| Tu wklej zdjęcia  |

**Niniejszy dokument proszę opatrzyć kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym zgodnie z Art. 63 ust. 2 ustawy PZP**