**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP STREAMERA ZEWNĘTRZNEGO ST HYBRYDOWEGO Z INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM SAS/USB**

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na **zakup streamera zewnętrznego st hybrydowego z interfejsem komunikacyjnym sas/usb** zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie
**do dnia 02.04.2025 r.** za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog>

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne
ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załączniki: 1 na 1 str.

1. – formularz ofertowy

 Załącznik nr 1 ……………………………………….….

/nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zadania | Nazwa | JM |   Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto. | Podatek %VAT.  | Wartość brutto. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | STREAMER ZEWNĘTRZNY ST HYBRYDOWY Z INTERFEJSEM KOMUNIKACYJNYM SAS/USB | szt. | 2 |  |  |  |  |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość sztuk** |
| 1. | Streamer zewnętrzny ST hybrydowy z interfejsem komunikacyjnym SAS/USB | 2 |

|  |
| --- |
| **Parametry minimalne:**  |
| Typ: | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta streamera i kontrolera |
| Obudowa: | Wolnostojąca, nie przeznaczona do instalacji w standardowej szafie „RACK”. Wymiary obudowy nie większe niż 250 mm (szer.) x 400 mm (gł.) x 100 mm (wys.). Masa urządzenia z zasilaczem nie powinna przekraczać 5 kg. Obudowa powinna posiadać zacisk kabla USB umożliwiający przypadkowe odłączenie. |
| Kontrolery:  | * dwa kontrolery komunikacyjne wbudowane w urządzenie:
* USB 3.0 generacji 3.1 lub 3.2 z interfejsem USB-C, zgodny z TANDERBOLD 3;
* SAS 6 Gbit/s lub 12 Gbit/s

Wbudowane kontrolery powinny zapewnić transmisję danych pomiędzy streamerem a komputerem co najmniej 300 MB/s.Urządzenie powinno posiadać w ukompletowaniu dodatkowy kontroler SAS do zamontowania w serwerze. |
| Pojemności obsługiwanych taśm:  | * LTO-9 18TB/455 TB (bez kompresji / z kompresją).
* Możliwość czytania taśm LTO starszego typu.
 |
| Wspierane systemy operacyjne: | * Windows;
* Mac;
* Linux.
 |
| Obsługiwane oprogramowanie | * Urządzenie oraz dołączone oprogramowanie powinny współpracować z różnymi systemami do tworzenia kopii zapasowych w tym VERITAS BACKUP EXEC. Urządzenie powinno udostępniać format plików LTFS.
 |
| Zasilanie:  | Zasilacz pojedynczy, wbudowany lub zewnętrzny. * Zasilanie z sieci 230V;
* Pobór energii nie większy niż 60W.
 |
| Wentylacja: | Grawitacyjna lub realizowana za pomocą wentylatora.  |
| Certyfikaty i standardy: | * Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej;
* Deklaracja zgodności CE;
* Oświadczenie producenta (streamera i kontrolera) potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
 |
| Wsparcie techniczne producenta:  | * Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta streamera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu streamera – **do oferty należy dołączyć link strony.**
 |
| Ukompletowanie: | * 10x Kaseta LTO-9;
* 1x Kaseta czyszcząca LTO;
* Kabel zasilający;
* Kabel komunikacyjny USB-C o długości nie krótszej niż 2m zapewniający przepływność danych nie niższą niż 10 Gb/s;
* Kabel komunikacyjny SAS o długości nie krótszej niż 2m;
* Oprogramowanie zapewniające wykonywanie kopii zapasowych;
* Instrukcja instalacji, użytkowania i obsługi (w formie papierowej lub elektronicznej);
* Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej).
 |

**2. Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne**

Zgodnie z *Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania* *do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej*, wersja 16.00 z dnia 15.01.2025 r. pkt. 1.2 „Warunki zawierania umowy” w zakresie WARUNKI GWARANCJI I SERWISU.

**3. Inne wymagania.**

1. Dostawa na koszt Wykonawcy.
2. Czas reakcji serwisu max. 48 godzin, a czas odpowiedzi na zgłoszony problem w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia (w godzinach pracy 7.30-15.30), jeśli zgłoszenia dokonano w dniu wolnym od pracy, to za dzień zgłoszenia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca (lub podwykonawca, któremu Wykonawca powierzył serwisowanie sprzętu) wykona raz w roku bezpłatnie przegląd techniczny sprzętu.
4. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim.
5. Serwis urządzeń (streamera i kontrolera) musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta – *Wykonawca złoży oświadczenia producenta streamera i kontrolera potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.*
6. Oświadczenie producenta (streamera i kontrolera), że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - *Wykonawca złoży oświadczenie producenta streamera i kontrolera potwierdzające spełnienie tego warunku.*

**Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji zamówienia w dniach /miesiącach ………………………… od dnia zawarcia umowy.**

............................... ............................................................

(*miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)*