**ZADANIE NR 3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz   
z wymianą części zamiennych przewidzianych do rotacji, co roku, jak również przewidzianych do rotacji, co pięć lat i ewentualne naprawy wynikowe aparatów AMPHORA i CODE, kamizelek wypornościowych oraz legalizacja butli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | j.m. | Ilość |
| 1 | Przegląd serwisowy roczny wraz z wymianą części zamiennych w aparatach dwusystemowych typu AMPHORA wraz z kamizelkami wypornościowymi ODYSSEA. | kpl. | 77 |
| 2 | Wymiana części zamiennych po 5 latach eksploatacji aparatów dwusystemowych typu AMPHORA. | kpl. | 15 |
| 3 | Legalizacja butli będących w ukompletowaniu aparatu Amphora, kamizelki. | szt. | 135 |
| 4 | Przegląd serwisowy roczny wraz z wymianą części zamiennych w aparatach tlenowych typu CODE wraz z kamizelkami wypornościowymi. | kpl | 24 |
| 5 | Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów wraz ze sprawdzeniem w działaniu |  |  |

**ZAKRES ZADAŃ**

1. Przegląd serwisowy aparatów Amphora wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych. Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych aparatów nurkowych typu Amphora zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „*Instrukcją Podręcznik Serwisowy Aparat Oddechowy Amphora, AQUA & LUNG Military & Professional Operations”* (inst. 496010 A – Ed.01/03/2013).
2. Przegląd serwisowy aparatów CODE wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych. Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych aparatów nurkowych typu CODE zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „*Instrukcją podręcznik użytkownika CODE* oraz „*Instrukcja Serwisową CODE”.*
3. W trakcie serwisu w każdym aparacie wymagane jest przeprowadzenie kontroli metrologicznej manometrów przez akredytowane laboratorium, poświadczone wydaniem świadectwa wzorcowania.
4. Wykonanie przeglądu aparatu potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia aparatu oraz Raportu Serwisowego.
5. Przegląd serwisowy musi być wykonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia firmy AQUALUNG-LA Spirotechnique Military& Professional.
6. Wykaz elementów serwisowych do aparatu AMPHORA:

* CR496550, CR495930, po 77 kpl, CR490074 –87 kpl
* CR495240, CR495281, CR480710 x 2, CR496140, CR467211, CR496280 - po 15 kpl.

1. Przegląd serwisowy kamizelek Odyssea wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem zestawów serwisowych kamizelek wykonany zgodnie z „*Instrukcją Odyssea, Podręcznik Użytkownika - AQUA & LUNG Military& Professional Operations”*.

Wykaz elementów serwisowych do kamizelki Odyssea: 101240x77, 394099x50, (820310+101335+820005) x50, 840971x27, 840556x27.

1. Wykaz elementów serwisowych do aparatu CODE:

* CR 487100,CR487101 I CR487103 po 24 kpl

1. Przegląd i legalizacja 135 butli (butla tlenowa, nitroksowa, butla powietrzna od kamizelki).

Przegląd i legalizacja butli tj. butli tlenowych, nitroksowych i butli powietrznej od kamizelek zostanie wykonana przez uprawniony Urząd Dozoru Technicznego potwierdzony zgodnie z obowiązującym prawem poprzez nabicie legalizacji na butlach i sporządzonym wykazem numerowym badanych zbiorników.

**WYMAGANIA JAKOŚCIOWE**

* 1. Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.
  2. Części zamienne, materiały serwisowe wykorzystywane w ramach realizacji umowy muszą być zgodne z wymogami producenta określonymi w dokumentacji technologicznej i serwisowej–ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenie bezpieczeństw życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę ich zakupu.

**WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE**

* 1. Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji na okres 12 miesięcy na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.
  2. Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w OPZ, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej   
     w Kodeksie Cywilnym.

**POZOSTAŁE WARUNKI**

1. Od dnia przyjęcia aparatów nurkowych Amphora, CODE wraz z kamizelkami Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe   
   w tym sprzęcie.
2. Przekazanie i zwrot aparatów nurkowych nastąpi Protokołem przekazania/odbioru na każdą partię.
3. Przekazywanie - odbiór, sprzętu do i z serwisu odbywało się będzie partiami.
4. Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.