WP.3211.19.2025 – odp. I Opole, 11.04.2025 r.

**PISMO DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2025** wyjaśnia poniżej.

**Pytanie 1:**

Kosztorys poz. 4 i 5 - proszę o informację jaki rodzaj struktury powinien zostać wykonany w tych pozycjach ? Czy to ma być struktura nieregularna czy regularna np. dropline?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający doprecyzował opisy w Kosztorysie Ofertowym w poz. 4 i 5:

**Opis pozycji nr 4:**

**Było:**

„Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne”

**Jest:**

„Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne **/struktura nieregularna/”.**

**Opis pozycji nr 5:**

**Było:**

„Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie strukturalne”

**Jest:**

„Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie strukturalne **/struktura nieregularna/**”.

**Pytanie 2:**

Kosztorys poz. 6 - czy to maja być piktogramy w kolorze białym ?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający doprecyzował opis w Kosztorysie Ofertowym w poz. 6:

**Było:**

„Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie”

**Jest:**

„Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie, **w kolorze białym**”.

**Pytanie 3:**

Kosztorys poz. 9 - czy oznakowanie w kolorze niebieskim ma być wykonane cienkowarstwowo?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający doprecyzował opis w Kosztorysie Ofertowym w poz. 9:

**Było:**

„Oznakowanie poziome P-18 "stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej" w kolorze niebieskim”

**Jest:**

„Oznakowanie poziome P-18 "stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej" **wykonane** w kolorze niebieskim **cienkowarstwowo**”.

**Pytanie 4:**

Czy zamówienie może zostać wykonane w całości i rozliczone na podstawie jednej faktury, czy musi mieć charakter etapowy ?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający informuje, że realizacja umowy ma charakter etapowy, zgodnie z przesyłanymi przez Zamawiającego Zleceniami.

**Pytanie 5:**

W jakim stanie są linie ? Czy są mocno pościerane ? Jaki procent wymaga trasowania?

**Odpowiedź 5:**

Zakres oznakowania poziomego wymagającego trasowania obejmuje wszystkie odcinki, na których będzie wykonywane nowe oznakowanie, a także te odcinki, gdzie w ramach odnowy oznakowania istniejące nie będzie widoczne i nie będzie mogło posłużyć do odtworzenia. Z uwagi na specyfikę robót oraz różnorodny stan istniejącego oznakowania, nie jest możliwe jednoznaczne określenie ilości oznakowania wymagającego trasowania.

**Pytanie 6:**

W jakim miesiącu Zamawiający planuje wykonywanie oznakowania ?

**Odpowiedź 6:**

Wykonanie oznakowania poziomego będzie realizowane w terminie zgodnym z Umową (od dnia podpisania Umowy do jej zakończenia).

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- nowy kosztorys ofertowy (załącznik nr 2),

- nowy przedmiar robót (załącznik nr 2a).

Powyższe wyjaśnienia i załączniki stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia**.**

 DYREKTOR

 Zarządu Dróg Wojewódzkich

 w Opolu

 Bartłomiej Horaczuk