# Tablice informacyjno - turystyczne

#  – szczegółowe wymagania techniczne:

**Liczba tablic:** 65 sztuk

**Rodzaj tablic:** tablice dwustronne prostokątne zakończone grotem, zgodnie z załączonym projektem

**Wymiary tablic:** 765 mm x 155 mm

**Sposób wykonania i materiał:** tablice muszą być wykonane z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm (aluminium 1050 H12, chemicznie odtłuszczone), pokrytych białą folią odblaskową pierwszego typu (7-letnie)**;** całość umieszczona w ramce ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor szary ciemny RAL 7043

**Wykonanie napisów:** napisy i tło  wykonane drukiem solwentowym o rozdzielczości min 720 dpi

**Zabezpieczenie tablic:** laminatem ochronnym anty-UV o trwałości minimum 7 lat

**Wymagania dotyczące odblaskowości:** w całym okresie użytkowania powinny odpowiadać wymaganiom stawianym znakom drogowym z treścią wykonaną przy użyciu folii odblaskowych pierwszego typu

**Dodatkowe wymaganie:** tablice muszą zawierać nieusuwalny znak Zamawiającego tj. „KCRiS OAZA-Błonie 2025”, widoczny pod kątem 30˚ wykonany technologią laserową w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej stanowiącej lico znaku

**Sposób mocowania:** tablice mocowane do słupka przy pomocy wkrętów samowiercących, nierdzewnych, z łbem sześciokątnym, pomalowanych na kolor szary ciemny RAL 7043

**Dodatkowe wymagania:** możliwość montażu minimum dwóch tablic na jednej wysokości skierowanych w różnych kierunkach, gdzie kąt pomiędzy tablicami może być mniejszy lub równy 45˚

**Liczba słupków:** 5 sztuk

**Sposób wykonania i materiał:** słupki stalowe, ocynkowane galwanicznie, powłoka min. grubości 12 µm lub ocynkowane ogniowo, powłoka min. grubości 55 µm, malowane proszkowo (grubość warstwy lakieru 60-80 µm) na kolor szary ciemny RAL 7043

**Wymiary słupków:** średnica 2,0 cala , grubość ścianki minimum 3 mm, długość 4,5 m, zakończone plastikowym kapslem

**Sposób mocowania do podłoża:** przy pomocy kotw, dodatkowo stopa betonowa o głębokości 800 mm

**Okres gwarancji:** minimum 7 lat

\*W załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się projekty dwóch przykładowych tablic.