Znak sprawy: BAG.26.2.2025.ZAP

Załącznik nr 1

do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Samochód elektryczny osobowy typu SUV, ilość – 2 pojazdy**

Przedmiot zamówienia pn.: **„Dostawa pojazdów z napędem elektrycznych dla Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego”,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania ogólne** | **Spełnia / Nie spełnia** | **Uwagi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 lub 2025 |  |  |
|  | Typ nadwozia SUV |  |  |
|  | Model pojazdu: 5. miejscowy |  |  |
|  | Pojemność akumulatorów minimum 70 KWh |  |  |
|  | Zasięg pojazdu minimum 480 km w cyklu mieszanym |  |  |
|  | Rodzaj paliwa – energia elektryczna |  |  |
|  | Pojazd przystosowany do ładowania z szybkiej ładowarki oraz ładowania z gniazdka 230 V |  |  |
|  | Czas ładowania maksymalną mocą DC (10%-80% naładowania) – maksymalnie do 35 minut |  |  |
| **9.** | Prędkość maksymalna – minimum 160 km/h |  |  |
| **10.** | Czas ładowania AC 11 kW, 0%-100% –do 9 h |  |  |
|  | **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** |  |  |
|  | **Dane techniczne** |  |  |
| **1.** | Napęd 4x4 |  |  |
| **2.** | Skrzynia biegów automatyczna |  |  |
|  | **Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa** |  |  |
| **1.** | Autoalarm z immobiliserem |  |  |
| **2.** | Czujniki parkowania tył i przód |  |  |
| **3.** | Poduszki czołowe kierowcy i pasażera |  |  |
| **4.** | Poduszki powietrzne kurtynowe przednie boczne oraz centralne |  |  |
| **5.** | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami |  |  |
| **6.** | System rozpoznawania pieszych i rowerzystów oraz awaryjnego hamowania |  |  |
| **7.** | System powiadamia ratunkowego eCall |  |  |
| **8.** | Zamontowana gaśnica |  |  |
| **9.** | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| **10.** | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza – 2 szt. |  |  |
|  | **Wyposażenie z zakresu komfortu** |  |  |
| **1.** | Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem |  |  |
| **2.** | Klimatyzacja automatyczna |  |  |
| **3.** | Tapicerka samochodowa materiałowa ciemna |  |  |
| **4.** | Kierownica multifunkcyjna |  |  |
| **5.** | Regulacja wysokości fotela kierowcy |  |  |
| **6.** | Lusterka zewnętrzne, składane elektrycznie, podgrzewane |  |  |
| **7.** | Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu |  |  |
| **8.** | Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser) |  |  |
|  | **Wyposażenie funkcjonalne** |  |  |
| **1.** | Pojazd wyposażony w alufelgi oraz opony letnie |  |  |
| **2.** | Zestaw 4 opon zimowych klasy średniej dostosowanych do felg pojazdu |  |  |
| **3.** | Koło dojazdowe z lewarkiem i kluczem do kół albo zestaw naprawczy |  |  |
| **4.** | Komplet dywaników gumowych dla pasażerów oraz przestrzeni bagażowej |  |  |
| **5.** | Pojemność bagażnika przy rozłożonej kanapie minimum 450 litrów |  |  |
| **6.** | Prześwit pojazdu minimum 160 mm |  |  |
| **7.** | Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami maksymalnie 2150 mm |  |  |
| **8.** | Długość pojazdu maksymalnie 4700 mm |  |  |
| **9.** | Tylna kanapa dzielona i składana (1/3 do 2/3 |  |  |
| **10.** | Po dwa gniazda USB typu C z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |
| **11.** | Wycieraczka tylnej szyby |  |  |
| **12.** | Ładowarka pokładowa lub ładowarka oddzielna do ładowania pojazdu z gniazdka 230 V, jednofazowa, kompletna |  |  |
| **13.** | Przystosowanie do ładowania prądem zmiennym o mocy do 11 kW oraz ładowania szybką ładowarką na stacjach ładowania |  |  |
| **14.** | Urządzenie do ładowania typu Wallbox przystosowane do ładowania prądem 11 KW. |  |  |
| **15.** | Składany hak holowniczy;  Dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca do 750 kg |  |  |
|  | **Personalizacja** |  |  |
| **1.** | Kolor pojazdów – podstawowy lub inny dostępny |  |  |
| **2.** | Autoryzowany serwis do 50 km od miejsca stacjonowania pojazdu (Szczecin,  ul. Storrady-Świętosławy 1, Gdynia ul. Śląska 53) |  |  |
|  | **Gwarancja** |  |  |
| **1.** | Gwarancja na podzespoły mechaniczne minimum 2 lata lub 100 000km |  |  |
| **2.** | Gwarancja na akumulatory minimum 6 lat (72 miesiące) |  |  |

**Uwaga: Wykonawca w kolumnie nr 3 powinien wskazać czy zaoferowany pojazd spełnia lub nie spełnia określonych wymagań.**

**Oferowany pojazd** (uzupełnić):

* Marka:
* Model:
* Rok produkcji:
* Pojemność baterii (akumulatorów) przy pełnym naładowaniu (moc) KW/h:.

**W przypadku złożenia z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, który nie potwierdza zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuca ofertę.**

**Pojazd oraz wszystkie elementy wyposażenia i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i roszczeń osób trzecich oraz spełnić wymagania przepisów krajowych i europejskich.**

**Uwaga:** Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Nie należy zmieniać treści dokumentu po podpisaniu, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików, co będzie skutkować odrzuceniem oferty.