Nowy Dwór Mazowiecki 29-05-2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

na wykonanie zadania

„Modernizacja placów zabaw na terenie miasta”.

- Wykonanie ogrodzenia

**Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.**

1. **Nazwa i adres zamawiającego**

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

NIP 531 10 00 938

1. **Tryb postępowania**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn „Modernizacja placów zabaw na ternie miasta”.

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania „Modernizacja placów zabaw na ternie miasta”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia panelowego systemowego o łącznej długości 80 mb i wysokości 153 cm. jako ogrodzenie placu zabaw w Dzielnicy Okunin na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. Ogrodzenie powinno być wykonane z ocynkowanych paneli stalowych o profilu 3D, montowanych do słupków za pomocą odpowiednich obejm i elementów mocujących zapewniających trwałość i stabilność konstrukcji.

W zakres zamówienia wchodzi również montaż:

* 2 bram dwuskrzydłowych (przeznaczonych dla ruchu kołowego), każda o szerokości światła przejazdu min. 4,0 m,
* 2 furtek (przeznaczonych dla ruchu pieszego) o szerokości światła przejścia min. 1,0 m.

Kolor ogrodzenia: ocynk (naturalny kolor cynku, bez dodatkowego malowania proszkowego).
Sposób montażu: słupki osadzone w gruncie na betonowym fundamencie punktowym.

**2. Zakres prac obejmuje:**

**a) Prace przygotowawcze:**

* Wstępne wytyczenie przebiegu ogrodzenia w terenie, zgodnie z dokumentacją lub wskazaniami Zamawiającego.
* Wyrównanie i oczyszczenie pasa montażowego ogrodzenia z przeszkód terenowych (np. krzewów, zanieczyszczeń, starych elementów ogrodzenia – jeśli występują).
* Usunięcie humusu lub warstwy darni w miejscu posadowienia słupków.

**b) Dostawa i montaż ogrodzenia:**

* Dostawa paneli ogrodzeniowych stalowych typu 3D (z przetłoczeniami usztywniającymi), wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego, spawanego, o średnicy min. 4 mm w poziomie i 5 mm w pionie.
* Wysokość paneli: 153 cm
* Długość pojedynczego panelu: ok. 250 cm
* Oczko paneli: ok. 50 x 200 mm
* Dostawa i montaż słupków stalowych ocynkowanych (60×40 mm), dopasowanych do wysokości paneli (sugerowana wysokość słupków: ok. 200 cm, w zależności od sposobu montażu – w gruncie lub na cokole).
* Posadowienie słupków w gruncie poprzez betonowanie (fundament punktowy, min. 60 cm głębokości, z betonem klasy C16/20 lub wyższej).
* Montaż paneli do słupków za pomocą systemowych obejm lub zacisków, z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
* Wyrównanie górnej linii ogrodzenia i kontrola pionowości słupków.
* Uzupełnienie terenu wokół fundamentów po zakończeniu prac montażowych.

**c) Montaż bram i furtki:**

* Dostawa i montaż **2 bram dwuskrzydłowych**, każda o świetle wjazdu min. 4,0 m, wysokości dopasowanej do ogrodzenia (153 cm), z możliwością zamknięcia na zamek lub kłódkę. Bramy powinny posiadać blokadę skrzydeł oraz zawiasy z możliwością regulacji.
* Dostawa i montaż **1 furtki** stalowej, jednoskrzydłowej, o świetle przejścia min. 1,0 m, z zamkiem (wkładka patentowa z klamką i szyldem).
* Wszelkie elementy bram i furtki (ramy, zawiasy, słupy, zamki, rygiel) muszą być ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie.

**d). Kolorystyka i zabezpieczenia antykorozyjne:**

* Wszystkie elementy ogrodzenia (panele, słupki, bramy, furtka) powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
* Kolor naturalny cynku – bez dodatkowej powłoki malarskiej.
* Wszystkie połączenia i elementy montażowe muszą być również zabezpieczone antykorozyjnie.

**e) Uwagi końcowe:**

* Wykonawca jest zobowiązany do zachowania porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót oraz do uprzątnięcia i utylizacji wszelkich odpadów po zakończeniu montażu.
* Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.
* Ogrodzenie ma zostać wykonane w sposób estetyczny, trwały i odporny na warunki atmosferyczne.

**3.** **Przekazanie terenu**

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy protokołem teren wykonania usługi.

**4. Kontrola jakości usługi**

Kontrola jakości usługi będzie prowadzona na bieżąco przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w umowie.

**Odbiór wykonanej usługi.**

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminie określonym w umowie.

**Obowiązki wykonawcy**

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność
z zakresem zamówienia i zawartą umową.
* Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego typu roboty.
* Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie
* Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.
* W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. Roboty należy realizować w godzinach dziennych.
* Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.
* W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru nad ich wykonywaniem.

**Termin realizacji**

Przewiduje się następujące terminy realizacji robót do 31.08.2025 roku.

**Uwaga**

Zaleca się aby potencjalny Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się
z warunkami terenowymi realizacji przedsięwzięcia.

1. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
3. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, **drogą elektroniczną,** za pośrednictwem **Platformy zakupowej**, dostępnej na stronie internetowej **www.bip.nowydwormaz.pl**, pod Zakładką - **Zamówienia poniżej 130 000 złotych**. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.
5. **Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną** **za pośrednictwem Platformy zakupowej.**
6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pani. Julianna Borkowska .

**VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi **załącznik** **nr 1 do zapytania ofertowego** i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 130 000 złotych, **do dnia 09.06.2025 roku, do godz. 10.00.**
3. **Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.**
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.
6. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.

**VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty**

1. Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:

Kryterium *Cena*: C = Cmin / Coo x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium *Cena*

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.

1. Ceną oferty będzie wynikała z zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym **załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.**
2. Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

**VIII. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
	1. zmiany lub odwołania warunków postępowania;
	2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.
3. Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:
	1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Z up. Burmistrza Miasta

Z-ca Burmistrza

Bartosz Rogiński